ПРОЕКТ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**Устюженского муниципального округа Вологодской области**

**применительно к территории в административных границах**

**города Устюжны Устюженского района**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

Вологда

2023

Содержание

[Введение 3](#_Toc120783947)

[1. Мероприятия по территориальному планированию 4](#_Toc120783948)

[2. Функциональное зонирование 5](#_Toc120783949)

[3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 10](#_Toc120783950)

[4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 17](#_Toc120783951)

# Введение

Генеральный план Устюженского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Устюжны Устюженского района является документом территориального планирования и определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской области.

Генеральный план Устюженского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Устюжны Устюженского района разработан на основании приказа Департамента строительства Вологодской области от 24 июля 2023 года № 053 «О подготовке проекта генерального плана Устюженского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Устюжны Устюженского района», принятых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 марта 2024 года № 54-ФЗ; далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законами Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области», от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области».

Генеральный план разработан на топографической основе, выполненной бюджетным учреждением в масштабе 1:5 000.

Генеральный план муниципального образования является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Требования к содержанию и составу генерального плана установлены статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план содержит:

положение о территориальном планировании;

карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа;

карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального округа;

карту функциональных зон муниципального округа.

Приложение к генеральному плану содержит:

а) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме;

б) материалы по обоснованию генерального плана в виде карт:

карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения;

 карта границ муниципального округа;

карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

карта водоснабжения и водоотведения;

карта газоснабжения и теплоснабжения;

карта транспортной инфраструктуры;

карта электроснабжения и связи;

карта объектов культурного наследия (ДСП),

в) сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов).

Описание и отображение объектов местного значения в генеральном плане в электронном виде осуществлялись в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 октября 2023 года № 698).

Исходный год проектирования – 2023.

Генеральный план разработан на период до 2045 года[[1]](#footnote-1).

## Мероприятия по территориальному планированию

Согласно структуре пространственного каркаса Вологодской области, территория Устюженского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Устюжны Устюженского района относится к макрозоне «Западная». Основными видами экономической деятельности являются: прочей неметаллической минеральной продукции, производство пищевых продуктов, растениеводство и животноводство, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, лесозаготовки, транспортировка и хранение. В границах макрозоны выделен город Устюжна - центр социально-экономического роста.

Генеральным планом предусмотрено развитие территории города Устюжна для комфортного проживания населения в количестве 8639 человек, с нормативным обеспечением объектами социально-культурного и инженерного обслуживания.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Границы функциональных зон в генеральном плане определены с учетом границ муниципального образования, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон[[2]](#footnote-2).

Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), отображены на карте функциональных зон[[3]](#footnote-3).

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, включены в Положение о территориальном планировании[[4]](#footnote-4) и представлены в таблице 2.1.

Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектами отдельно не выделяются, входят в состав различных функциональных зон.

Наименование функциональных зон в генеральном плане установлено в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10[[5]](#footnote-5).

Таблица 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Функциональная зона | Виды застройки |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.Зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, территории, предназначенные для ведения садоводства и иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Зона выделена для размещения среднеэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой от 5 до 8 этажей, включая мансардный, для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи; территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться территории для размещения индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, малоэтажных многоквартирных жилых домов |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, гостиниц и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Зона предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Зона исторической застройки | В соответствии с законодательством |
|  | Зона лесов | Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы «Дендропарк». Режим использования определен Постановлением Правительства от 17 декабря 2012 года № 1480 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Зона представлена в виде парков, садов, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройкиВозможно размещение лыжероллерной трассы |
|  | Зона отдыха | Территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом |
|  | Зона режимных территорий | Виды застройки определяются соответствующими нормативно-правовыми актами |
|  | Производственная зона | Зона предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
|  | Коммунально-складская зона | Зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий *не выше III* класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Зона предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Зона кладбищ | Территория зоны предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ и соответствующих культовых сооружений) |

## Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Основными параметрами функциональных зон приняты показатели с учетом указанных в пункте 9.8. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов[[6]](#footnote-6), СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.

Параметры развития территорий нового строительства могут уточняться в соответствии с проектами планировок территории и иной градостроительной документацией.

Таблица 3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Коэффициент застройки зоны[[7]](#footnote-7):0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами); 0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами).Коэффициент плотности застройки[[8]](#footnote-8):0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами); 0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами).Максимальная этажность застройки зоны: надземных этажей не более чем 3, высотой не более 20 метров.Площадь зоны[[9]](#footnote-9): индивидуальное жилищное строительство - 40 га на 1000 человек. | Объекты местного значения:1. Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)-2 объекта;
2. Электрическая подстанция 10кВ (планируемый к размещению) – 3 объекта;
3. Канализационная насосная станция (планируемая к размещению) – 1 объект;
4. Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (планируемая к размещению) – 1 объект;
 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Коэффициент застройки зоны[[10]](#footnote-10):0,4 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами);1,0 (многофункциональная застройка);0,8 (специализированная застройка).Коэффициент плотности застройки[[11]](#footnote-11):0,8 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами);3,0 (многофункциональная застройка);2,4 (специализированная застройка).Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами)3 этажа - дошкольные образовательные учреждения5 этажей - общеобразовательные учреждения[[12]](#footnote-12)5 этажей - предприятия торговли[[13]](#footnote-13)6 этажей - предприятия бытового обслуживания [[14]](#footnote-14)Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[15]](#footnote-15) |  |
| 1. 2
 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Коэффициент застройки зоны[[16]](#footnote-16):0,4 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами);0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами);0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами);1,0 (многофункциональная застройка);0,8 (специализированная застройка).Коэффициент плотности застройки[[17]](#footnote-17):0,8 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами);0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами);0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами);3,0 (многофункциональная застройка);2,4 (специализированная застройка).Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами)3 этажа - дошкольные образовательные учреждения5 этажей - общеобразовательные учреждения[[18]](#footnote-18)5 этажей - предприятия торговли[[19]](#footnote-19)6 этажей - предприятия бытового обслуживания [[20]](#footnote-20)Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[21]](#footnote-21) | Объекты местного значения:1. Электрическая подстанция 10кВ (планируемый к размещению) – 3 объекта2. Канализационная насосная станция (планируемая к размещению) – 1 объекта3. Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (планируемая к размещению) –1 объект; |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Коэффициент застройки зоны [[22]](#footnote-22):0,8 (специализированная застройка)[[23]](#footnote-23).Коэффициент плотности застройки:3,0 (многофункциональная застройка);2,4 (специализированная застройка).Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами)3 этажа - дошкольные образовательные учреждения5 этажей - общеобразовательные учреждения[[24]](#footnote-24)5 этажей - предприятия торговли[[25]](#footnote-25)6 этажей - предприятия бытового обслуживания [[26]](#footnote-26)Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[27]](#footnote-27) | Объекты местного значения:1. Дошкольная образовательная организация– 1 объект;
2. Общеобразовательная организация-1 объект,
3. Спортивное сооружение- 4объекта;

Объекты регионального значения:1. Медицинская организация особого типа-1 объект |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Коэффициент застройки зоны:1,0 (многофункциональная застройка);Коэффициент плотности застройки:3,0 (многофункциональная застройка);Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами)3 этажа - дошкольные образовательные учреждения5 этажей - общеобразовательные учреждения[[28]](#footnote-28)5 этажей - предприятия торговли[[29]](#footnote-29)6 этажей - предприятия бытового обслуживания [[30]](#footnote-30)Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[31]](#footnote-31) | Объекты местного значения:1. Объект культурно-просветительного назначения (Музей)– 1 объект;
2. Объекты торговли, общественного питания-3обьекта;
 |
|  | Зона лесов | Согласно действующих нормативов и постановлений | Объекты местного значения:1. Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха- 1 объект
 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны[[32]](#footnote-32): 12 кв.м/на чел | Объекты местного значения:1. Спортивное сооружение (лыжероллерная трасса)-1 объект;
2. Канализационная насосная станция (планируемая к размещению) - 4 объекта;
 |
|  | Зона отдыха | Согласно действующих нормативов и постановлений |  |
|  | Зона режимных территорий | Согласно действующих нормативов и постановлений |  |
|  | Производственная зона | Коэффициент застройки зоны[[33]](#footnote-33): 0,8 Коэффициент плотности застройки: 2,4Максимальная этажность застройки зоны: по расчетуПлощадь зоны: по расчетуПлощадь озеленения по расчету [[34]](#footnote-34)  |  |
|  | Коммунально-складская зона | Коэффициент застройки зоны[[35]](#footnote-35): 0,6Коэффициент плотности застройки: 1,8Максимальная этажность застройки зоны: по расчетуПлощадь зоны: по расчетуПлощадь озеленения: по расчету |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны вне границ населенных пунктов[[36]](#footnote-36): 1- 100 га |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны: По расчету | Объекты местного значения:1. Артезианская скважина (планируемая к размещению) - 1 объект;
2. Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению) - 1 объект;
3. Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению) - 1 объект
 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны: По расчету | - |
|  | Зона кладбищ  | Коэффициент застройки зоны: на основании действующих нормативов и постановлений Коэффициент плотности застройки: на основании действующих нормативов и постановлений Площадь зоны[[37]](#footnote-37): 0,24 га 1000 человек | - |

## Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование[[38]](#footnote-38) планируемых для размещения объектов местного значения | Вид[[39]](#footnote-39)(группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов местного значения | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположениеобъектов местного значения | Статус[[40]](#footnote-40) объектов местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: |
|  | Объекты электроснабжения |
|  | Электрическая подстанция 10кВ,код 602040215  | Объекты передачи электроэнергии/Сооружение электрической, трансформаторной подстанции/05.05.003.006 | ТП №11х160кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Охранная зона устанавливается вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1622) |  |
|  | ТП №21х160кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
|  | ТП №31х250кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
|  | ТП №41х250кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
|  | ТП №51х100кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | ТП №61х100кВА10/0,4 кВ | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Линии электропередачи 10кВ,код 602040315 | Объекты передачи электроэнергии/Сооружение воздушной линии электропередачи/05.05.003.001 | ВЛ-10кВ Самойлово, отпайка «ТП №1».Длина объекта – 0,84 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | Охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии для ВЛ -10 кВ:10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |  |
|  | ВЛ-10кВ Самойлово, отпайка «ТП №3».Длина объекта – 0,22 км |
|  | ВЛ-10кВ Самойлово, отпайка «ТП №4».Длина объекта - 0,34 км |
|  | Объекты газоснабжения |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ),код 602040514 | Газораспределительные сети/ Здание или сооружение газорегуляторного пункта/16.6.1.2 | Производительность 458 куб. м/час[[41]](#footnote-41) | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №1, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами  | Планируемый к размещению | Охранная зона устанавливается в соответствии СП 62.13330.2011\* Газораспределительные системы[[42]](#footnote-42) п. 6.2.2 таблица 5 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии не более 15 метров от границ этих объектов | - |
|  | Производительность 458 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №3, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час[[43]](#footnote-43) | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №4, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами  |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №5, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №6, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Производительность 11055 куб. м/час[[44]](#footnote-44) | Головной газораспределительный пункт (ГГРП), за границей г. Устюжна» |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №7, г. Устюжна, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
|  | Производительность 916 куб. м/час[[45]](#footnote-45) | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №2, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №8, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №9, г. Устюжна, зона специализированной общественной застройки |  |  |  |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №10, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
|  | Производительность 1358,5 куб. м/час | Пункт редуцирования газа (ПРГ) №11, г. Устюжна, зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 1.2.19 | Газопровод распределительный высокого давления, код 602040601 | Сети газоснабжения: Линейное сооружение сети газоснабжения / 12.01.006.001 | Распределительные газопроводы высокого давления[[46]](#footnote-46)Рабочее давление 1,2 МПаПротяженность 2,5 км | по территории г. Устюжна | Планируемый к размещению | Охранные зоны вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей [[47]](#footnote-47)не более 3 м | - |
| 1.2.20 | Газопровод распределительный среднего давления, код 602040602  | Сети газоснабжения: Линейное сооружение сети газоснабжения / 12.01.006.001 | Распределительные газопроводы среднего давленияРабочее давление 0,3 МПаПротяженность 21 км | по территории г. Устюжна | Планируемый к размещению | Охранные зоны вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей не более 3 м |  |
|  | Объекты теплоснабжения |
| 1.3.1 | Источник тепловой энергии,код 602040901 | Сети теплоснабжения: Здание котельной/12.01.001.002 | Существующая котельная на углеТеплопроизводи-тельность 7 Гкал/час | Котельная "Центральная" в г. Устюжна, ул. Интернациональная, 14 А, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемая к реконструкции | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222[[48]](#footnote-48).Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии п. 1 примечания в разделе 7.1.10 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[49]](#footnote-49) и составляет не более 100 м |  |
| 1.3.2 | Существующая котельная на дровахТеплопроизводи-тельность 1,2 Гкал/час | Котельная "Школа №2" в г. Устюжна, ул. Ленина, 60А, зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Проектируемая газовая котельная Теплопроизводи-тельность 12,9 Гкал/час | БМК, коммунально-складская зона, г. Устюжна | Планируемая к строительству |  |
| 1.3.3 |
|  |
| Существующая котельная на дровахТеплопроизводи-тельность 1,288 Гкал/час | Котельная "Лесная Нива" в г. Устюжна, пер. Зеленый,5,располо-жена за границами разрабатываемой территории | Планируемая к реконструкции |
| 1.3.4 |
|  | Объекты водоснабжения |
| 1.4.1 | Водопровод,код 02041202 | Сети водоснабжения: Линейное сооружение сети водоснабжения/12.01.004.001 | Общая протяженность– 3,85 км | г. Устюжна | Планируемый к реконструкции | Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевогоназначения определяютсяСанПиН 2.1.4.1110-02. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетами (СанПиН2.1.4.1110-02).Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;от водонапорных башен - не менее 10 м;от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. | - |
| 1.4.2 | Водопровод,код 02041202 | Сети водоснабжения: Линейное сооружение сети водоснабжения/12.01.004.001 | Общая протяженность– 2,61 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | - |
| 1.4.3 | Водопровод,код 02041202 | Сети водоснабжения: Линейное сооружение сети водоснабжения/12.01.004.001 | Общая протяженность– 6,52 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | - |
| 1.4.4 | Артезианская скважина,код 602041106 | Сети водоснабжения: Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина)/12.01.004.006 | Производительность0,31 тыс. куб. м/сут | г. Устюжна,зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - |
|  | Объекты водоотведения |
| 1.5.1 | Канализация напорная,код 602041402Канализация самотечная,код 602041401 | Сети водоотведения: Линейное сооружение сети водоотведения / 12.01.002.001 | Общая протяженность – 8,88 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет:для КОС - 100 м; для КНС, НСДК - 15 м;для ЛОСДК – 15 м | - |
| 1.5.2 | Канализация напорная,код 602041402Канализация самотечная,код 602041401 | Сети водоотведения: Линейное сооружение сети водоотведения / 12.01.002.001 | Общая протяженность – 32,54 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.3 | Канализация самотечная,код 602041401 | Сети водоотведения: Линейное сооружение сети водоотведения / 12.01.002.001 | Общая протяженность – 0,11 км | г. Устюжна | Планируемый к реконструкции | - |
| 1.5.4 | Очистные сооружения дождевой канализации, код 602041302 | Сети водоотведения: Сооружение очистки сточных вод/12.01.002.004 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации. Производительность0,16 тыс. куб. м/сут  | г. Устюжна,зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.5 | Канализация дождевая самотечная закрытая, код 602041404;Канализация дождевая напорная, код 602041403;Выпуски и ливнеотводы, код 602041407 | Сети водоотведения: Линейное сооружение сети водоотведения/12.01.002.001 | Общая протяженность – 5,78 км | г. Устюжна | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.6 | Канализационная насосная станция, код 602041303 | Сети водоотведения: Здание (сооружение) канализационной насосной станции/12.01.002.003 | Производительность0,02 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.7 | Производительность0,02 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 1.5.8 | Канализационная насосная станция, код 602041303 | Сети водоотведения: Здание (сооружение) канализационной насосной станции/12.01.002.003 | Производительность0,05 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.9 | Производительность0,10 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) |
| 1.5.10 | Производительность0,15 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1.5.11 | Производительность0,15 тыс. куб. м/час | г. Устюжна,зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) |
| 1.5.12 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК), код 602041305 | Сети водоотведения: Здание (сооружение) канализационной насосной станции/12.01.002.003 | Производительность0,08 тыс. куб. м/сут | г. Устюжна,зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.13 | Производительность0,08 тыс. куб. м/сут | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 1.5.14 | Очистные сооружения (КОС), код 602041301 | Сети водоотведения: Сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей/12.01.002.005 | Производительностьдо 2,0 тыс. куб. м/сут | г. Устюжна,зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - |
|  | Автомобильные дороги местного значения: |
| 2.1 | Улица в жилой застройке/код 602030503 | Автомобильные дороги: Дорога, улица в границах населенного пункта/04.01.001.002 | Реконструкция улично-дорожной сети, с устройством твердого покрытия:- ул. Коммунаров (от пер. Полевой до пер. Коммунистический) – длина объекта 0,58км;- ул. Красноармейская (от пер. Луначарского до пер. Терешковой) – длина объекта 0,54 км;- ул. Набережная Куприна (от ул. Ижинская до дома № 2) – длина объекта 0,12 км;- ул. Набережная Куприна (от пер. Зеленый до дома № 24) – длина объекта 0,36 км;- пер. Советский (от ул. Карла Маркса до дома № 47) – длина объекта 0,9 км;- ул. Коммунаров (от дома № 98 до дома № 126) – длина объекта 0,99 км;- пер. Агрохимиков до пер. Устюженский – длина объекта 1,1км;- ул. Спортивная (от пер. Агрохимиков до пер. Устюженский) – длина объекта 0,3 км;- вдоль МКД по пер. Терешковой № 51 к МКД по ул. Спортивная № 14 с выездом к зданию по пер. Терешковой № 45г – длина объекта 0,43 км;- Коммунальный проезд (от пер. Терешковой до ул. Строителей) – длина объекта 0,57 км;- улицы в южной части города (ул. Энтузиастов, ул. Цветочная, ул. Липовая, ул. Луговая, ул. Кленовая, пер. Прохладный, пер. Устюженский (от ул. Энтузиастов до ул. Кленовая), ул. Возрождения, ул. Березовая, пер. Тенистый) – длина объектов 4,44 км;- улицы в юго-западной части города (ул. Вишневая, пер. Поселковый, пер. Радужный, ул. Солнечная, пер. Звездный, ул. Лунная) – длина объектов 0,64 км.Общая протяженность планируемой к реконструкции улично-дорожной сети – 11,46 км. | г. Устюжна | Планируемый к реконструкции | - | - |
| 2.2 | Мостовое сооружение, код 602031601 | Мостовые сооружения/ Сооружение автодорожного моста/04.06.001.001 | Мостовое сооружение через р. Ижина (Восточный) | Северо-западная часть г. Устюжна | Планируемый к реконструкции | - | - |
| 2.3 | Улица в жилой застройке/ код 602030503 | Автомобильные дороги: Дорога, улица в границах населенного пункта/04.01.001.002 | Строительство улично-дорожной сети на территориях, планируемых к застройке.Общая протяженность планируемой к размещению улично-дорожной сети – 17,31 км. | г. Устюжна | Планируемый к размещению | - | - |
|  | Объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности: |
| 3.1 | Объект культурно-просветительного назначения (Музей) | Музеи и выставочные залы:Здание музея/02.01.004.003 | Объект (расположение экспозиции краеведческого музея)100 посещений | г. Устюжна Торговая площадь д. 8/2 на земельном участке с кадастровым номером 35:19:0102004:72, Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации города Устюжна от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности: |
| 4.1 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад на 80 мест), код 602010101 | Объекты дошкольного образования:Здание детского сада/02.03.001.001;Здание детских яслей-сада/02.03.001.003;Прочие объекты/02.03.001.099 | Детский сад на 80 мест | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | - | Проект планировки проект межевания территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне |
| 4.2 | Общеобразовательная организация (Общеобразовательная школа на 160 мест со стадионом), код 602010102 | Объекты среднего образования/ Здание средней школы/ 02.03.002.003 | Общеобразовательная школа на 160 мест со стадионом | г. Устюжна,Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | - | Проект планировки проект межевания территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне |
|  | Объекты производственной инфраструктуры: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Особо охраняемые природные территории местного значения: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания: |
|  | Объекты торговли, общественного питания (Общественно-торговый центр),код 602010804 | Универсальные предприятия торговли / с 19.3.2.1 по 19.3.2.9Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Общественно-торговый центр, площ. -300 кв.м | г. Устюжна, в части кадастрового квартала 35:19:0103015, Зона смешанной и общественно-деловой застройки  | Планируемый к размещению | - | проект планировки проект межевания территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне |
|  | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),код 602010804 | Универсальные предприятия торговли / с 19.3.2.1 по 19.3.2.9Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Магазин, площ. -100 кв.м | г. Устюжна, в части кадастрового квартала 35:19:0103015, Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | - | проект планировки проект межевания территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне |
|  | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),код 602010804 | Универсальные предприятия торговли / с 19.3.2.1 по 19.3.2.9Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Магазин, площ. -100 кв.м | г. Устюжна, в части кадастрового квартала 35:19:0103015, Зона смешанной и общественно-деловой застройки  | Планируемый к размещению | - | проект планировки проект межевания территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне |
|  | Библиотеки муниципального округа: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты массового отдыха муниципального округа: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта, находящиеся в муниципальной собственности: |
|  | Спортивное сооружение (Спортивная площадка), код 602010302 | Стадионы, арены:Сооружение стадиона (арены)/ 03.04.001.001Спортивные и оздоровительные объекты:Здание спортивного зала/03.04.002.005;Прочие объекты/03.04.002.099,Спортивные и оздоровительные объекты/ Сооружение спортивной площадки, манежа/03.04.002.004 | Спортивная площадка, площадь земельного участка- 0,568 га  | г. Устюжна, на земельном участке с кадастровым номером 35:19:0302001:467,Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Спортивное сооружение (лыжероллерная трасса), код 602010302 | Комплексы объектов зимних видов спорта/ Сооружение биатлонного и лыжного спорта/03.04.004.002 | Лыжероллерная трасса-объект, трасса 10 км, единая пропускная способность 50 человек | В западной части города Устюжна в лесной зоне около ООПТ памятник природы «Урочище «Подсосенье»(ориентир - южнее земельного участка с кадастровым номером 35:19:0102006:25) ,Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Спортивное сооружение , код 602010302 | Многофункциональные спортивные комплексы/ с 28.1.23.1 по 28.1.23.4Парковое сооружение/03.03.002.,003Прочие объекты/03.03.001.099 | Летняя эстрада , площадка для выставок под "открытым небом", "скейт парк"/объект, 1800 м2 | Г. Устюжна, южнее памятника природы ООПТ "Дендропарк" ,Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (Устройство троп и дорожек «природно-познавательный туризм» - «босоногая тропа» ), код 602010605 | Многофункциональные спортивные комплексы/ с 28.1.23.1 по 28.1.23.4Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/03.04.099.099 | Устройство троп и дорожек «природно-познавательный туризм» - «босоногая тропа» /объект, 10 км | г. Устюжна, на территории памятника природы ООПТ "Дендропарк", зона лесов | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Спортивное сооружение (Конно-спортивная школа) , код 602010302 | Многофункциональные спортивные комплексы/ с 28.1.23.1 по 28.1.23.4Специализированные объекты по отдельным видам спорта/ Ипподром, манеж/03.04.003.003 | Конно-спортивная школа /объект, 40 лошадей | в юго-западной части города Устюжна (ориентир - западнее земельного участка с кадастровым номером 35:19:0302001:421),Зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | - | Письмо администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 2276 |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивный зал площадью 450 кв.м), код 602010301 | Спортивные и оздоровительные объекты:Здание спортивного зала/03.04.002.005;Прочие объекты/03.04.002.099,Спортивные и оздоровительные объекты/ Сооружение спортивной площадки, манежа/03.04.002.004 | Площадь -450 кв.м | в юго-западной части города Устюжна (ориентир – конно-спортивная школа, расположенная западнее земельного участка с кадастровым номером 35:19:0302001:421),зона индивидуальной жилой застройки | Планируемый к размещению | - |  |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивный зал площадью 450 кв.м,) код 602010301 | Спортивные и оздоровительные объекты:Здание спортивного зала/03.04.002.005;Прочие объекты/03.04.002.099,Спортивные и оздоровительные объекты/ Сооружение спортивной площадки, манежа/03.04.002.004 | Площадь -450 кв.м | г. Устюжна, по улице Красноармейской (ориентир - западнее земельного участка с кадастровым номером 35:19:0103014:21); зона индивидуальной жилой застройки | Планируемый к размещению | - |  |
|  | Объекты, необходимые для размещения архивных фондов муниципального округа: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения, расположенные или планируемые к размещению на территории муниципального округа: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Иные объекты: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| \* Класс опасности может быть изменен при выполнении проекта обоснования санитарно-защитной зоны, при которой расчетная санитарно-защитная зона будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

При реализации мероприятий и при строительстве объектов необходимо учесть следующее: объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня является проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, к объектам I категории, (часть 7.5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 341).

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1. Период установлен приказом Департамента строительства Вологодской области от 24 июля 2023 года № 053. [↑](#footnote-ref-1)
2. Часть 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункты 2, 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт 2 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 года № 793» [↑](#footnote-ref-5)
6. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244. [↑](#footnote-ref-6)
7. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-7)
8. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-8)
9. П.5.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-9)
10. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-10)
11. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-11)
12. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-12)
13. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-13)
14. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-14)
15. Таблица Д1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-15)
16. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-16)
17. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-17)
18. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-18)
19. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-19)
20. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-20)
21. Таблица Д1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-21)
22. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-22)
23. Таблица Б.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-23)
24. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-24)
25. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-25)
26. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-26)
27. Таблица Д1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-27)
28. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-28)
29. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-29)
30. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") [↑](#footnote-ref-30)
31. Таблица Д1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-31)
32. 26 Таблица 12 Постановление Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 г. N 338 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области" [↑](#footnote-ref-32)
33. 27 Таблица Б1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-33)
34. 28 Пункт 7 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-34)
35. 29 Таблица Б1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-35)
36. 30 Закон Вологодской области от 1 июля 2015 г. N 3703-ОЗ"О предельных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, на территории Вологодской области" [↑](#footnote-ref-36)
37. 31 Таблица Д.1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-37)
38. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 августа 2018 года № 793; далее – Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10); [↑](#footnote-ref-38)
39. В соответсвии с Приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 № 928/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)"; [↑](#footnote-ref-39)
40. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10. [↑](#footnote-ref-40)
41. Производительность уточнить на стадии рабочего проектирования [↑](#footnote-ref-41)
42. СП 62.13330.2011\*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 780 (в редакции изменения № 4, утвержденного Приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1018/пр) [↑](#footnote-ref-42)
43. Производительность уточнить на стадии рабочего проектирования [↑](#footnote-ref-43)
44. Производительность указана согласно схемы газоснабжения и газификации Вологодской области (2020г.), требуется уточнении на стадии рабочего проектирования. [↑](#footnote-ref-44)
45. Производительность указана согласно схемы газоснабжения и газификации Вологодской области (2020г.), требуется уточнении на стадии рабочего проектирования. [↑](#footnote-ref-45)
46. Точную прокладку распределительных газовых сетей определить на стадии рабочего проектирования. [↑](#footnote-ref-46)
47. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 444). [↑](#footnote-ref-47)
48. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно – защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (в редакции постановления Правительства Российской федерации от 3 марта 2022 года № 286; далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222). [↑](#footnote-ref-48)
49. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции изменения №4, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2014 года №31, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411329&dst=100007&field=134&date=17.11.2022) Главного государственного санитарного врача РФ от 28 февраля 2022 года №7. [↑](#footnote-ref-49)